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BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG 

1. Cơ sở xảy ra tai nạn:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2
· Địa chỉ trụ sở chính: Số 69/14 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

· Số điện thoại: 028.38992224,
Fax: 028.38982212,
E-mail: info@cm2.com.vn

· Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: Xây dựng công nghiệp, dân dụng …;

· Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): 193 người, trong đó: Văn phòng công ty 43 nguời, Công trình xây dựng Trường trung học phổ thông Tân Hiệp 19 người;

· Loại hình cơ sở: Công ty cổ phần;

· Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): Không.

2. Thành phần đoàn Điều tra (họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người): 

· Ông Trương Quang Khánh, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Lao động TBXH, Trưởng đoàn;

· Ông Nguyễn Văn Thoan, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Lao động TBXH, Thành viên;

· Ông Phạm Trung Quốc, Chuyên viên, Thanh tra Sở Lao động TBXH, Thành viên;

· Ông Thân Trung Kiên - Chuyên viên, Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

· Ông Phan Trí Dũng - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế - Thành viên;

· Bà Phạm Thị Kim Hoàng - Chuyên viên, Liên đoàn lao động thành phố - Thành viên;

· Ông Đỗ Ngọc Lý - Chuyên viên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Hóc Môn - Thành viên.

3. Tham dự Điều tra (họ tên, đơn vị công tác, chức vụ của từng người): 

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn: 
· Ông Chiến – Phó đội trưởng đội điều tra Tổng hợp.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn: 

· Ông  – Kiểm sát viên.
4. Sơ lược lý lịch người bị nạn:

· Họ tên: Đoàn Văn Lắm;        - Giới tính: Nam;

· Ngày, tháng, năm sinh: 1994
· Quê quán: Cà Mau.
· Nơi thường trú: Ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

· Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con): chưa lập gia đình, còn cha và mẹ.

· Nơi làm việc (tên tổ/phân xưởng hoặc tên, địa chỉ cơ sở): Đội 29 – A Mách thi công Công trình xây dựng Trường trung học phổ thông Tân Hiệp, địa chỉ: Tổ 18, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

· Nghề nghiệp: Thợ hồ.

· Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: 05 tuần.

· Tuổi nghề: 05 tuần;                   
Bậc thợ (nếu có): Không.

· Loại lao động: mùa vụ
Hợp đồng lao động: Không.

· Mức lương: 290.000 đồng ngày (tương đương 7.540.000 đồng/ngày)

· Đã được huấn luyện về ATVSLĐ: Không.

5. Thông tin về vụ tai nạn:
· Ngày, giờ xảy ra tai nạn: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2018;

· Nơi xảy ra tai nạn: Công trình xây dựng Trường trung học phổ thông Tân Hiệp, địa chỉ: Tổ 18, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
· Thời gian bắt đầu làm việc: buổi chiều, lúc 07 giờ 00 phút.

· Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: 02 giờ 00 phút.
6. Diễn biến vụ tai nạn:

Công trình trường THPT Tân Hiệp – địa chỉ: Tổ 18, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn đại diện làm chủ đầu tư. Công ty TNHH tư vấn đầu tư Vạn Xuân (địa chỉ: Số 236/16 Hoà Hảo, Phường 3, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) làm đơn vị tư vấn. Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 (địa chỉ: Số 69/14 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) làm đơn vị thi công. 
Ông Nguyễn Đình Sơn người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 - chức vụ Giám đốc bổ nhiệm:

· Ông Võ Ngọc Tấn làm chỉ huy trưởng công trường;

· Ông A mach làm Đội trưởng đội thi công thi công số 29 chịu trách nhiệm về ATLĐ, VSLĐ, Y tế tại chỗ, PCCC, ANTT, BH tai nạn;

Tại công trình xây dựng trường THPT Tân Hiệp lúc thời điểm xảy ra tai nạn có 02 nhóm công nhân đang làm việc, gồm nhóm thi công hạ tầng (lắp đặt cống thoát nước) và nhóm tháo cốt pha do ông Mai làm tổ trưởng. Nhóm tháo cốt pha gồm các công nhân là bà Đoàn Thị Điểm (cô ruột của ông Lắm), ông Nguyễn Ngọc Ẩn (chồng bà Điểm), ông Đoàn Văn Lắm.
Khoảng 07 giờ ngày 20/12/2018, ông Mai phân công ông Đoàn Văn Lắm theo phụ ông Ẩn tháo cốt pha khối D của công trình. Công việc của từng người như sau: ông Ẩn tháo cốt pha cột đầu hồi tầng mái của khối D, ông Lắm dọn các tấm cốt pha đã tháo trên tầng mái của khối D (độ cao 13,9 m) và ném cốt pha xuống đất, bà Điểm ở tầng 1 của khối D quan sát và cảnh báo. Khoảng 09 giờ cùng ngày, trong lúc đang làm việc ông Ẩn nghe tiếng “bịt” liền quay lại không thấy ông Lắm trên sàn mái thì nhìn xuống đất phát hiện ông Lắm đang nằm trên nền đất, ông Ẩn tri hô “ thằng Lắm bị lọt sàn”, bà Điểm nghe thấy chạy xuống đất thấy ông Lắm nền đất liền tri hô lớn, các công nhân làm chung dùng xe máy đưa ông Lắm đi cấp cứu tại bệnh viện Hóc Môn. Ông Lắm chết trước khi nhập viện.

Ghi nhận tại hiện trường: (Hiện trường ban đầu đã bị xáo trộn do quá trình sơ cấp cứu nạn nhân). 

· Tại nền đất khối D của công trình có: 01 nón nhựa BHLĐ màu vàng đã sử dụng lật ngửa lên trên; 01 sợi dây đai an toàn màu xanh cũ loại 01 móc; 01 đôi dép nhựa màu vàng; 01 tấm ván cốt pha màu đỏ kích thước 0,96 x 0,43 m; 01 nón vải màu xanh; trên cát và đá có máu nghi là của nạn nhân.

· Tại tầng mái khối D của công trình không có sàn thao tác tháo dỡ ván cốt pha sàn, không có bao che an toàn tại vị trí thi công tháo dỡ, các hành lang trên sàn thi công cheo leo, không che chắn, không tay vịn; Không có cầu thang tạm cho công nhân lến xuống thi công, công nhân làm việc với tư thế chồm đầu xuống đất để tháo dỡ các tấm ván cốt pha trên độ cao 13,9m so với mặt đất. Sàn sano tầng mái khối D rộng 1,7 m, mặt ngoài tiếp giáp với hàng rào của công trình có các cây sắt gân Ø12 mm được cấy trong đà bê tông cao 2 m, trên đỉnh đầu các cây sắt này được buột lưới chống bụi màu xanh dương cao 2m, dài 25 m và giữa các thành sắt có quấn đoạn dây thừng màu trắng, trên đoạn dây thừng bị đứt làm đôi (hai đầu dây thừng đứt bị tưa) từ cây sắt thứ 04 đến cây sắt thứ 05 (phía trái nhìn từ cổng công trình vào); Mặt còn lại của sàn sano để trống, trên đà đối diện đoạn dây thừng bị đứt có cây búa bằng kim loại cán bằng gỗ, trên sàn có một cây xà beng bằng sắt. 
7. Nguyên nhân gây ra tai nạn:
Đoàn Điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn do lỗi của người sử dụng lao động như sau:

· Không có biện pháp đề phòng ngã cao (không lắp đặt lan can an toàn, không lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) để người lao động tháo dỡ ván cốt pha trên mái nên khi người lao động ném cốp pha từ trên sano tầng mái khối D xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m so xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Vi phạm Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng;
· Không kiểm tra, giám sát an toàn trong quá trình người lao động làm việc để phát hiện và xử lý kịp thời ngăn chặn người lao động làm việc trên sano tầng mái khối D ném cốt pha xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động; Vi phạm Điều 16 Luật An toàn vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động;

· Không tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động và hướng dẫn công việc cho người lao động, để người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân khi thực hiện công việc. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
8. Kết luận về vụ tai nạn: 

Đoàn Điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh kết luận trường hợp tai nạn làm chết ông Đoàn Văn Lắm là tai nạn lao động, do lỗi của người sử dụng lao động.

Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 có trách nhiệm bồi thường khoản tiền ít nhất bằng 30 tháng tiền công cho gia đình nạn nhân Đoàn Văn Lắm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động; điểm b khoản 4 Điều 38 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Đoàn Điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 đã chi trả cho thân nhân của ông Đoàn Văn Lắm số tiền 200.000.000 đồng (tương đương 26,52 tháng tiền công). Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng.

9. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:
9.1 - Trách nhiệm những người có lỗi:

a. Ông Mai – Tổ trưởng:

· Giao việc cho người lao động không hướng dẫn công việc và biện pháp an toàn cho người lao động, để người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân khi thực hiện công việc. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động;
· Không kiểm tra, giám sát an toàn trong quá trình người lao động làm việc để phát hiện và xử lý kịp thời ngăn chặn người lao động làm việc trên sano tầng mái khối D ném cốt pha xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động; Vi phạm Điều 16 Luật An toàn vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động;
b. Ông Bùi Hữu Sang – Cán bộ kỹ thuật công trình:

· Không triển khai biện pháp đề phòng ngã cao (lắp đặt lan can an toàn hoặc lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) trước khi giao việc cho người lao động để người lao động tháo dỡ ván cốt pha trên mái nên khi người lao động ném cốp pha từ trên sano tầng mái khối D xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m so xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Vi phạm Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng;
· Không kiểm tra, giám sát an toàn trong quá trình người lao động làm việc để phát hiện và xử lý kịp thời ngăn chặn người lao động làm việc trên sano tầng mái khối D ném cốt pha xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động; Vi phạm Điều 16 Luật An toàn vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động;

c. Ông Võ Văn Tấn – Chỉ huy trưởng, tổ trưởng ATLĐ – VSLĐ công trình:
· Không chỉ đạo cán bộ kỹ thuật và an toàn lao động triển khai biện pháp đề phòng ngã cao (lắp đặt lan can an toàn hoặc lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) trước khi giao việc cho người lao động để người lao động tháo dỡ ván cốt pha trên mái nên khi người lao động ném cốp pha từ trên sano tầng mái khối D xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m so xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Vi phạm Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng;
· Không kiểm tra, giám sát an toàn trong quá trình người lao động làm việc để phát hiện và xử lý kịp thời ngăn chặn người lao động làm việc trên sano tầng mái khối D ném cốt pha xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động; Vi phạm Điều 16 Luật An toàn vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động;
· Không báo cáo, đề xuất với cấp trên tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, để người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân khi thực hiện công việc. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

d. Ông Phùng Anh Nam – Phó phòng Tổng hợp, Cán bộ phụ trách an toàn lao động tại công trình và công ty:

· Không kiểm tra, giám sát an toàn trong quá trình người lao động làm việc trên cao không biện pháp đề phòng ngã cao (lắp đặt lan can an toàn hoặc lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) để phát hiện và xử lý kịp thời ngăn chặn người lao động làm việc trên sano tầng mái khối D ném cốt pha xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Vi phạm Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng; Không báo cáo, đề xuất với Giám đốc công ty tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, để người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân khi thực hiện công việc. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động;
· Không báo cáo, đề xuất với cấp trên tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, để người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân khi thực hiện công việc. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

e. Ông A Mach – Đội trưởng 29: là người được Giám đốc công ty giao nhiệm vụ phụ trách điều hành thi công và chịu trách nhiệm các công trình xây dựng do bản thân ông phụ trách (chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về thực hiện hợp đồng xây dựng đã ký giữa công ty với chủ đầu tư. Thực hiện tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức nhân sự để thi công. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động với kỹ thuật công trường, thủ kho, bảo vệ, kế toán, công nhân. Chịu trách nhiệm về ATLĐ, VSLĐ …)
· Không chỉ đạo Ban chỉ huy công trình thường xuyên kiểm tra, cán bộ an toàn lao động tại công trình và thực hiện biện pháp đề phòng ngã cao (lắp đặt lan can an toàn hoặc lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) trước khi giao việc cho người lao động để người lao động tháo dỡ ván cốt pha trên mái nên khi người lao động ném cốp pha từ trên sano tầng mái khối D xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m so xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Vi phạm Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng;
· Không báo cáo, đề xuất với Giám đốc công ty tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, để người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân khi thực hiện công việc. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

f. Bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết – Phó Giám đốc, Chủ tịch hội đồng an toàn, vệ sinh lao động:
· Không chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Ban chỉ huy công trình thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn tại công trình và thực hiện biện pháp đề phòng ngã cao (lắp đặt lan can an toàn hoặc lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) trước khi giao việc cho người lao động để người lao động tháo dỡ ván cốt pha trên mái nên khi người lao động ném cốp pha từ trên sano tầng mái khối D xuống đất thì bị ngã từ độ cao 13,9 m so xuống đất gây tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Vi phạm Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng;
· Không chỉ đạo cán bộ an toàn lao động theo dõi công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động, để đề xuất với Giám đốc công ty tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động. Vi phạm quy định Điều 150 Bộ Luật lao động; Vi phạm quy định Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

9.2 - Đề nghị hình thức xử lý:

Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 xử lý kỷ luật đối với những người có lỗi nêu trên theo quy chế công ty, quy định của Bộ Luật Lao động và báo cáo kết quả cho các thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 về các hành vi vi phạm sau:

· Vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hoặc các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được công bố áp dụng. Vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.
· Không kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.
· Không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động (01 người), người học nghề, tập nghề đúng theo quy định của pháp luật. Vi phạm điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 17 của Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ.
10. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:
a. Nội dung công việc:

Để ngăn ngừa tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

· Xây dựng và ký ban hành đầy đủ các phương án thi công trong đó có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp trước khi thi công theo đúng quy định tại điều 2.1.1 QCVN 18:2014/BXD và quy định tại Điều 34 Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Điều 115 luật Xây dựng, Điều 138 khoản 1 điểm b Bộ luật Lao động. Phân công người kiểm tra, giám sát để bảo đảm đội trưởng thi công và người lao động thực hiện đúng các biện pháp an toàn thi công đã xây dựng.
· Thực hiện biện pháp đề phòng ngã cao (lắp đặt lan can an toàn hoặc lắp đặt lưới bảo vệ chống ngã cao) trước khi giao việc cho người lao động làm việc trên cao theo quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ Luật lao động; Điều 16, Điều 18 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Điều 2.1.5, 2.17.8.5, 2.19.1.2, 2.19.1.4 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng;
· Xây dựng, ban hành và niêm yết đầy đủ các nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, các biển cảnh báo nguy hiểm ... tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 136, Điều 138 Bộ luật Lao động; Điều 15, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3147-90 “Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ”.

· Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện làm việc của người lao động làm việc theo đúng quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn tại khu vực làm việc của công nhân để kịp thời xử lý và có biện pháp an toàn phù hợp; Kiểm tra, giám sát an toàn lao động trước và trong quá trình người lao động làm việc để phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những nguy cơ xảy ra tai nạn.
· Tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động đúng công việc cho người lao động có ý thức ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân theo quy định tại Điều 150 Bộ Luật Lao động; Điều 7, Điều 14, Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động và quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ “Quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

· Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc tại công trình theo đúng quy định tại Điều 149 Bộ luật Lao động, Khoản 3 Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội “Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân”. Có biện pháp bắt buộc công nhân phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát khi thực hiện công việc.

· Tổ chức lực lượng cấp cứu tai nạn, cử người tham dự các lớp học về sơ cứu tai nạn, xây dựng phương án cấp cứu dự phòng các sự cố có thể xảy ra; quản lý sức khỏe cho người lao động theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Lao động, Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”.

· Thực hiện đúng qui định của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động, về bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với lực lượng lao động làm việc tại công trình của công ty.

b. Người có trách nhiệm thi hành: ông Nguyễn Đình Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2.

c. Thời gian hoàn thành: yêu cầu làm ngay.

11. Tình trạng thương tích: Chết hoặc bị thương (ghi vị trí vết thương theo phụ lục danh Mục các chấn thương).

· Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 1613/TT.18 ngày 10/01/2019 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế TP.HCM, nạn nhân Đoàn Văn Lắm chết do đa chấn thương.

12. Nơi Điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:

Sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân Đoàn Văn Lắm được các công nhân làm chung đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hóc Môn, ông Đoàn Văn Lắm chết trước khi nhập viện.

13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:
· Chi phí do người sử dụng lao động trả (nếu có): Tổng số: 200.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí y tế: 000 đồng;

+ Trả lương trong thời gian Điều trị: 0 đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp: 0 đồng;

+ Chi phí khác (mai táng, thăm hỏi...): 000 đồng.

· Thiệt hại tài sản/thiết bị: 0 đồng.
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